# Paramètres du pare-feu (pour les utilisateurs réseau)

## Avant d'utiliser le logiciel Brother

Les paramètres de pare-feu de votre ordinateur risquent de rejeter la connexion réseau requise pour l'impression réseau, la numérisation réseau et PC-Fax. Les réglages nécessaires du pare-feu ont déjà été effectués si vous utilisez le pare-feu Windows® et que vous avez installé MFL-Pro Suite à partir du CD-ROM. Si vous n'avez pas effectué l'installation à partir du CD-ROM, suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu Windows®. Si vous utilisez un autre logiciel pare-feu personnel, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de celui-ci ou contactez l'éditeur du logiciel.
Données du numéro de port UDP pour la configuration du pare-feu

Port UDP | Numérisation réseau | PC-Fax réseau | Numérisation réseau et PC-Fax réseau1
Numéro du port externe | 54925 | 54926 | 137
Numéro du port interne | 54925 | 54926 | 137

1 | Ajoutez le port 137 si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion réseau après avoir ajouté les ports 54925 et 54926. Le numéro de port 137 prend aussi en charge l'impression, PhotoCapture Center® et la Configuration à distance sur le réseau.

### Utilisateurs Windows® XP SP2

1 | Cliquez sur démarrer, Panneau de configuration, Connexions réseau et Internet, puis sur Pare-feu Windows. Veillez à ce que le Pare-feu Windows de l'onglet Général soit Activé.
2 | Cliquez sur l'onglet Avancé et sur le bouton Paramètres...
3 | Cliquez sur le bouton Ajouter.
4 | Ajoutez le port 54925 pour la numérisation réseau en saisissant les informations suivantes :

1. | Dans Description du service : saisissez la description de votre choix, par exemple « Scanner Brother ».
2. | Dans Nom ou adresse IP (par exemple 192.168.0.12) de l’ordinateur hôte de ce service sur votre réseau : saisissez « Localhost ».
3. | Dans Numéro du port externe de ce service : saisissez « 54925 ».
4. | Dans Numéro du port interne de ce service : saisissez « 54925 ».
5. | Veillez à ce que UDP soit sélectionné.
6. | Cliquez sur OK.

5 | Cliquez sur le bouton Ajouter.
6 | Ajoutez le port 54926 pour PC-Fax réseau en saisissant les informations suivantes :

1. | Dans Description du service : saisissez la description de votre choix, par exemple « PC-Fax Brother ».
2. | Dans Nom ou adresse IP (par exemple 192.168.0.12) de l’ordinateur hôte de ce service sur votre réseau : saisissez « Localhost ».
3. | Dans Numéro du port externe de ce service : saisissez « 54926 ».
4. | Dans Numéro du port interne de ce service : saisissez « 54926 ».
5. | Veillez à ce que UDP soit sélectionné.
6. | Cliquez sur OK.

7 | Si vous continuez à avoir des problèmes avec votre connexion réseau, cliquez sur le bouton Ajouter.
8 | Ajoutez le port 137 pour la numérisation réseau et PC-Fax réseau en saisissant les information suivantes :

1. | Dans Description du service : saisissez la description de votre choix, par exemple « Impression réseau Brother ».
2. | Dans Nom ou adresse IP (par exemple 192.168.0.12) de l’ordinateur hôte de ce service sur votre réseau : saisissez « Localhost ».
3. | Dans Numéro du port externe de ce service : saisissez « 137 ».
4. | Dans Numéro du port interne de ce service : saisissez « 137 ».
5. | Veillez à ce que UDP soit sélectionné.
6. | Cliquez sur OK.

9 | Vérifiez si le nouveau paramètre a été ajouté et s'il est coché, puis cliquez sur OK.

Haut de la page