### Utilisateurs Windows Vista®

1 | Cliquez sur , Panneau de configuration, Réseau et Internet, Pare-feu Windows puis sur Modifier les paramètres.
2 | Lorsque l'écran Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, effectuez les opérations suivantes :

• | Pour les utilisateurs disposant des droits d'administrateur : cliquez sur Continuer.
• | Pour les utilisateurs ne disposant pas des droits d'administrateur : saisissez le mot de passe d'administrateur et cliquez sur OK.

3 | Veillez à ce que le Pare-feu Windows soit activé dans l'onglet Général.
4 | Cliquez sur l'onglet Exceptions.
5 | Cliquez sur le bouton Ajouter un port...
6 | Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations suivantes :

1. | Dans Nom : saisissez la description de votre choix, par exemple « Scanner Brother ».
2. | Dans Numéro du port : saisissez « 54925 ».
3. | Veillez à ce que UDP soit sélectionné. Cliquez ensuite sur OK.

7 | Cliquez sur le bouton Ajouter un port...
8 | Pour ajouter le port 54926 pour PC-Fax réseau, saisissez les informations suivantes :

1. | Dans Nom : saisissez la description de votre choix, par exemple « PC-Fax Brother ».
2. | Dans Numéro du port : saisissez « 54926 ».
3. | Veillez à ce que UDP soit sélectionné. Cliquez ensuite sur OK.

9 | Vérifiez si le nouveau paramètre a été ajouté et s'il est coché, puis cliquez sur OK.
10 | Si vous continuez à avoir des problèmes avec votre connexion réseau pour la numérisation ou l'impression en réseau, cochez la case Partage de fichiers et d'imprimantes dans l'onglet Exceptions, puis cliquez sur OK.

Haut de la page