# Configuración del servidor de seguridad (para usuarios de red)

## Antes de utilizar el software de Brother

La configuración del servidor de seguridad de Windows® en el PC puede rechazar la conexión de red necesaria para la impresión en red, el escaneado en red y el fax del PC. Si utiliza el Firewall de Windows® y ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM, ya se ha aplicado la configuración necesaria del servidor de seguridad. Si no lo ha instalado desde el CD-ROM, siga las instrucciones siguientes para configurar el Firewall de Windows®. Si utiliza otro software de servidor de seguridad personal, consulte la Guía del usuario del software o póngase en contacto con el fabricante del software.
Información de número de puerto UDP para la configuración del servidor de seguridad

Puerto UDP | Escaneado en red | PC-FAX de red | Escaneado en red y PC-FAX en red1
Número de puerto externo | 54925 | 54926 | 137
Número de puerto interno | 54925 | 54926 | 137

1 | Añada el número de puerto 137 si todavía experimenta problemas con la conexión de red, una vez que se han añadido los puertos 54925 y 54926. El número de puerto 137 también es compatible con las opciones de impresión, PhotoCapture Center™ e Instalación remota a través de la red.

### Usuarios de Windows® XP SP2

1 | Haga clic en el botón Inicio, Panel de control, Conexiones de red e Internet y, a continuación, en Firewall de Windows. Asegúrese de que se ha configurado Firewall de Windows de la ficha General en Activado.
2 | Haga clic en la ficha Opciones avanzadas y en el botón Configuración...
3 | Haga clic en el botón Agregar.
4 | Añada el puerto 54925 para el escaneado en red, especificando la información siguiente:

1. | En Descripción del servicio: escriba cualquier descripción, por ejemplo “Escáner de Brother”.
2. | En Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red: escriba “Localhost”.
3. | En Número de puerto externo para este servicio: escriba “54925”.
4. | En Número de puerto interno para este servicio: escriba “54925”.
5. | Asegúrese de que se ha seleccionado UDP.
6. | Haga clic en Aceptar.

5 | Haga clic en el botón Agregar.
6 | Añada el puerto 54926 para PC-FAX de red especificando la información siguiente:

1. | En Descripción del servicio: escriba cualquier descripción, por ejemplo “PC-FAX de Brother”.
2. | En Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red: escriba “Localhost”.
3. | En Número de puerto externo para este servicio: escriba “54926”.
4. | En Número de puerto interno para este servicio: escriba “54926”.
5. | Asegúrese de que se ha seleccionado UDP.
6. | Haga clic en Aceptar.

7 | Si todavía tiene problemas con la conexión de red, haga clic en el botón Agregar.
8 | Añada el puerto 137 tanto para el escaneado en red como para la recepción PC-FAX de red, especificando la información siguiente:

1. | En Descripción del servicio: escriba cualquier descripción, por ejemplo “Impresión de red de Brother”.
2. | En Nombre o dirección IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este servicio en su red: escriba “Localhost”.
3. | En Número de puerto externo para este servicio: escriba “137”.
4. | En Número de puerto interno para este servicio: escriba “137”.
5. | Asegúrese de que se ha seleccionado UDP.
6. | Haga clic en Aceptar.

9 | Asegúrese de que se ha añadido esta nueva configuración y que aparece activada. A continuación, haga clic en Aceptar.

Parte superior de la página