### Usuarios de Windows Vista®

1 | Haga clic en el botón , Panel de control, Redes e Internet, Firewall de Windows y haga clic en Cambiar la configuración.
2 | Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, realice lo siguiente:

• | Para usuarios con derechos de administrador: haga clic en Continuar.
• | Para usuarios sin derechos de administrador: especifique la contraseña del administrador y haga clic en Aceptar.

3 | Asegúrese de que se ha configurado Firewall de Windows de la ficha General en Activado.
4 | Haga clic en la ficha Excepciones.
5 | Haga clic en el botón Agregar puerto...
6 | Para añadir el puerto 54925 para el escaneado en red, especifique la información siguiente:

1. | En Nombre: escriba cualquier descripción, por ejemplo “Escáner de Brother”.
2. | En Número de puerto: escriba “54925”.
3. | Asegúrese de que se ha seleccionado UDP. A continuación, haga clic en Aceptar.

7 | Haga clic en el botón Agregar puerto...
8 | Para añadir el puerto 54926 para PC-FAX de red, especifique la información siguiente:

1. | En Nombre: escriba cualquier descripción, por ejemplo “PC-FAX de Brother”.
2. | En Número de puerto: escriba “54926”.
3. | Asegúrese de que se ha seleccionado UDP. A continuación, haga clic en Aceptar.

9 | Asegúrese de que se ha añadido esta nueva configuración y que aparece activada. A continuación, haga clic en Aceptar.
10 | Si todavía tiene problemas con la conexión de red, haga clic en Escaneado en red o Impresión, active la casilla Compartir archivos e impresoras en la ficha Excepciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Parte superior de la página