## PC-FAX (modèles MFC uniquement)

L’option PC-FAX vous permet d’envoyer et de recevoir des télécopies. Vous pouvez également configurer le carnet d’adresses et changer certains paramètres généraux de l’appareil.
Ces boutons servent à envoyer ou recevoir des télécopies à l'aide de l'application PC-FAX de Brother.

• | Transmettre Ce bouton vous permet de numériser une page ou un document et d'envoyer automatiquement l'image sous forme de télécopie à partir de l'ordinateur, à l'aide du logiciel PC-FAX de Brother.
• | Recevoir Si vous cliquez sur ce bouton, le logiciel Réception PC-FAX est activé et votre PC commence à recevoir les données de télécopies depuis votre appareil Brother. Après l'activation de l'option PC-FAX, le nom de l'icône devient Visualisation reçue. Si vous cliquez dessus, vous ouvrez une application qui affiche les télécopies reçues. Avant d'utiliser l'option Réception PC-FAX, vous devez la sélectionner dans le menu du panneau de configuration de l'appareil the Brother.
• | Carnet d’adresses Cette option vous permet d'ouvrir le carnet d'adresses PC-FAX de Brother.
• | Configuration Cette option vous permet de configurer les paramètres PC-FAX. Remarque

| PC-FAX prend uniquement en charge les télécopies noir et blanc de format Lettre ou Légal.

### Transmettre

Le bouton Transmettre permet de numériser un document et d’envoyer automatiquement l’image sous forme de télécopie à partir du PC à l’aide du logiciel PC-FAX de Brother.
Pour changer les paramètres de la fonction Transmettre, cliquez avec le bouton droit sur le bouton Transmettre, puis cliquez sur Configuration du ControlCenter. Vous pouvez modifier les paramètres Résolution, Type de numérisation, Taille document, Afficher l’interface du scanner, Luminosité et Contraste.
Haut de la page