# Conexão direta

1. Pressione o botão Parar (Stop) (A) na impressora.

2. Selecione Wi-Fi e pressione o botão OK.

3. Selecione Sim (Yes) e pressione o botão OK.

4. Pressione o botão OK.

5. Selecione Conexão SF Easy (Easy WL connect) e pressione o botão OK.

6. Quando a preparação da impressora estiver concluída, será exibida a tela abaixo.

   Volte para o software e prossiga com a configuração.

   Clique no na barra de tarefas (taskbar) e siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.