# Отстраняване на неизправности –Ръчно свързване–

# Не е открит безжичен рутер

1. Проверка 1 Безжичният рутер включен ли е?

   Ако вече е включено, изключете го и след това го включете отново.

   Не преминавайте към следващия екран на това ръководство, докато не се включи захранването. Връзката с безжичния рутер ще бъде временно прекъсната.

2. Проверка 2 Проверете името и паролата на безжичния рутер.

   Имената на безжичните рутери са различни за честотните ленти 5 ГХц и 2,4 ГХц.

   Намерете име на безжичния рутер, което да използвате, и след това го изберете на екрана на принтера.

   Проверете горното и изберете Повторно търсене (Search again), след което натиснете бутона OK, за да потърсите отново безжичния рутер.

   - Връщане към процедурата

## Ако безжичният рутер все още не е открит

1. Проверка 3 Безжичният рутер и принтерът поставени ли са в открито пространство, където безжичната комуникация е възможна?

2. Проверка 4 Работи ли безжичният рутер в IEEE802.11n, IEEE802.11g или IEEE802.11b?

   Проверете горното и изберете Повторно търсене (Search again), след което натиснете бутона OK, за да потърсите отново безжичния рутер.

   - Връщане към процедурата

3. Проверка 5 Проверете настройките на безжичния рутер.

   Ако SSID излъчването (напр. връзка "ВСЯКО") е изключено или режимът на невидимост е включен на безжичния рутер, включете SSID излъчването или изключете режима на невидимост.

   Изберете Повторно търсене (Search again), след което натиснете бутона OK, за да потърсите отново безжичния рутер.

   - Връщане към процедурата

   При осъществяване на връзка без промяна на настройките на безжичния рутер изберете Дир. въвежд. рутер (Router direct input) на екрана Избор на рутер (Select router). Настройките за безжична връзка за безжичния рутер могат да се въвеждат директно в принтера.

   - Въведете директно името на безжичния рутер

4. Проверка 6 Проверете настройките на протокола за защита (метод за шифроване) на безжичния рутер.

   Ако е зададено "WPA/WPA2 Enterprise", променете го на "WPA/WPA2 Personal" на безжичния рутер. Този принтер не поддържа "WPA/WPA2 Enterprise".

   - Извършете повторно Ръчно свързване

   За подробности относно смяната на протокола за защита (стандарт за шифроване), използван от безжичния рутер, вижте ръководството за безжичния рутер или се свържете с производителя.