# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -Manual setup-

# عرض "No router with that name detected <See manual>‎"

1. الفحص رقم 1‏ هل الموجه اللاسلكي قيد التشغيل؟

   إذا كان قيد التشغيل بالفعل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

   لا تنتقل إلى الشاشة التالية من هذا الدليل حتى يتم تشغيل الطاقة. سيتم تعطيل الاتصال بالموجه اللاسلكي لفترة مؤقتة.

   اضغط على الزر موافق (‏OK)‏ للتأكد من صحة اسم الموجه اللاسلكي (‏SSID)‏، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏ مرة أخرى.

   - العودة إلى الإجراء

## في حالة استمرار تعذر اكتشاف الموجه اللاسلكي

1. الفحص رقم 2‏ هل اسم الموجه اللاسلكي (‏SSID)‏ الذي تم إدخاله صحيح؟

2. الفحص رقم 3‏ هل تم تركيب الموجه اللاسلكي والطابعة في مكان مفتوح يمكن أن توجد به اتصالات لاسلكية؟

3. الفحص رقم 4‏ ‬‏‫هل يعمل الموجه اللاسلكي في معيار IEEE802.11n‏ أو IEEE802.11g أو IEEE802.11b؟

   اضغط على الزر موافق (‏OK)‏ للتأكد من صحة اسم الموجه اللاسلكي (‏SSID)‏، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏ مرة أخرى.

   - العودة إلى الإجراء

4. الفحص رقم 5‏ تحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي.

   ‏‫إذا تم تعطيل ‬‏‫بث SSID (‏على سبيل المثال، اتصال "ANY")‏ أو تم تمكين وضع التخفي على ‬‏‫الموجه اللاسلكي، فقم بتمكين بث SSID‏ أو قم بتعطيل وضع التخفي.

   حدد Search again، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏‏ للبحث عن الموجه اللاسلكي مرة أخرى.

   - العودة إلى الإجراء

5. الفحص رقم 6‏ تحقق من إعدادات بروتوكول الحماية الخاص بالموجة اللاسلكي (‏طريقة التشفير)‏.

   إذا تم تعيين "WPA/WPA2 المؤسسي"، فقم بتغييره إلى "WPA/WPA2 الشخصي" على الموجه اللاسلكي. لا تدعم هذه الطابعة "WPA/WPA2 المؤسسي".

   - إدخال اسم الموجه اللاسلكي مباشرةً مرة أخرى

   للحصول على تفاصيل حول تغيير بروتوكول الأمان (‏معيار تشفير)‏ المُستخدَم بواسطة الموجه اللاسلكي، راجع الدليل الخاص بالموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المصنعة.