# Solução de Problemas -Conexão manual-

# "Falha na conexão ao roteador sem fio <Consulte o manual>" aparece quando o protocolo de segurança é WEP

1. Verificação 1 Verifique se a senha inserida para o roteador sem fio está correta.

2. Verificação 2 Verifique o número da chave WEP que você está usando.

   Ao usar a chave WEP número 2, 3 ou 4, altere o número da chave WEP definido no roteador sem fio para 1 e, em seguida, refaça a conexão sem fio.

3. Verificação 3 Redefina o erro e, em seguida, refaça a configuração da impressora.

   Pressione o botão OK.

   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio novamente

   Ao estabelecer uma conexão sem alterar as configurações do roteador sem fio, selecione um número da chave WEP inserindo as configurações de conexão sem fio diretamente na impressora.

   - Configuração manual

   Para obter detalhes sobre a alteração do número da chave WEP do roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.

4. Verificação 4 Verifique as configurações do roteador sem fio.

   Se a função DHCP do roteador sem fio estiver desativada, ative-a e refaça as configurações da conexão sem fio.

   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio novamente

5. Verificação 5 Verifique a chave WEP do roteador sem fio.

   Se você estiver usando um roteador sem fio que cria automaticamente chaves WEP, verifique a chave WEP (hexadecimal) criada automaticamente pelo roteador sem fio e insira-a na impressora.

   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio novamente

6. Verificação 6 Verifique as configurações de filtro de endereço MAC.

   Se a filtragem do endereço MAC estiver ativada no roteador sem fio, altere as configurações para aceitar o endereço MAC da impressora.

   Para verificar o endereço MAC da impressora, siga estas etapas.

   1. Pressione o botão Configuração (Setup).
   2. Use o botão ou para selecionar Conf.dispositivo (Device settings) e pressione o botão OK.
   3. Selecione Config. da LAN (LAN settings) e pressione o botão OK.
   4. Selecione Impr. detalhes LAN (Print LAN details) e pressione o botão OK.
   5. Verifique MAC address of wireless LAN dos detalhes da LAN impressa.
   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio novamente

   Quando a filtragem do endereço MAC estiver desativada no roteador sem fio, defina as configurações de conexão sem fio novamente.

   - Insira diretamente o nome do roteador sem fio novamente

   Para obter detalhes sobre a verificação ou a alteração das configurações do roteador sem fio, consulte o manual do roteador sem fio ou entre em contato com o fabricante.