# WCN-ühendus

1. Valige suvand Muu häälestus (Other setup) ja vajutage nuppu OK.

2. Valige suvand WPS (PIN-kood) (WPS (PIN code)) ja vajutage nuppu OK.

3. Juhtmeta ruuteris PIN-koodi häälestamiseks järgige arvutis kuvatavaid suuniseid.

4. Arvutis määrangute valimiseks toimige järgmiselt.

   Seadistamistoimingud erinevad olenevalt teie süsteemi keskkonnast.

   Windows 10

   1. Valige arvuti menüüst Käivita (Start) suvand Windowsi süsteem (Windows System).

   2. Valige suvand See arvuti (This PC).

   3. Valige suvand Võrk (Network).

   Windows 8.1

   1. Klõpsake arvuti avakuva (Start) vasakus alaosas oleval nupul .

   2. Valige suvand See arvuti (This PC).

   3. Valige suvand Võrk (Network).

   Windows 7

   1. Valige arvuti Start-menüüst suvand Arvuti (Computer).

   2. Valige suvand Võrk (Network).

5. Valige menüüst Võrk (Network) suvand Lisa seadmed ja printerid (Add devices and printers) või Lisa raadiovõrguseade (Add a wireless device).

6. Häälestusega jätkamiseks järgige arvutis kuvatavaid suuniseid, seejärel sisestage PIN-kood.

   Märkus

   - Kui te ei tea, kuidas konfigureerida WCN-i määranguid, vt Windowsi spikrit.

7. Kui kuvatakse allolev ekraan, vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse midagi muud, lugege jaotist „Tõrkeotsing”.

8. Vajutage nuppu Kopeeri (COPY) (A).

   Võrguühenduse häälestamine on nüüd lõpetatud.

9. Naaske rakendusetarkvarasse ja jätkake installimisega.

   Klõpsake tegumiribal (taskbar) ja järgige seadistamisega jätkamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.