# การแก้ไขปัญหา -Manual connect-

# "เชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายล้มเหลว <อ่านคู่มือการใช้งาน>" ปรากฏขึ้นเมื่อโพรโทคอลความปลอดภัยคือ WPA/WPA2

1. ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ป้อนสำหรับเราเตอร์แบบไร้สายนั้นถูกต้อง

## เมื่อรหัสผ่านไม่มีปัญหา

1. ตรวจสอบ 2 ตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย

   หากฟังก์ชัน DHCP ของเราเตอร์แบบไร้สายปิดอยู่ ให้เปิดขึ้นและทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

2. ตรวจสอบ 3 เพื่อจะรีเซ็ตข้อผิดพลาด จากนั้นตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

   กดปุ่ม OK

   - ทำการเชื่อมต่อด้วยตัวเองอีกครั้ง

3. ตรวจสอบ 4 ตรวจสอบการตั้งค่าการกรองที่อยู่ MAC

   หากการกรองที่อยู่ MAC ถูกเปิดใช้งานอยู่บนเราเตอร์แบบไร้สาย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อยอมรับที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์

   ในการตรวจสอบที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

   1. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)
   2. ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อเลือก Device settings และกดปุ่ม OK
   3. เลือก LAN settings และกดปุ่ม OK
   4. เลือก Print LAN details และกดปุ่ม OK
   5. ตรวจสอบ MAC address of wireless LAN ของรายละเอียด LAN ที่พิมพ์
   - ทำการเชื่อมต่อด้วยตัวเองอีกครั้ง

4. ตรวจสอบ 5 ตรวจสอบการตั้งค่าโพโทรคอลความปลอดภัยของเราเตอร์แบบไร้สาย (วิธีการเข้ารหัส)

   หากเราเตอร์แบบไร้สายถูกตั้งค่าให้สื่อสารโดยใช้มาตรฐาน IEEE802.11n เท่านั้น และแบบเข้ารหัสถูกตั้งค่าเป็น WEP หรือ TKIP เปลี่ยนมาตรฐานการเข้ารหัสเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ WEP และ TKIP หรือเปลี่ยนมาตรฐานการสื่อสาร และจากนั้นทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

   หากมาตรฐานการเข้ารหัสถูกตั้งค่าเป็น WEP หรือ TKIP, IEEE802.11n ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานการสื่อสารได้

   - ทำการเชื่อมต่อด้วยตัวเองอีกครั้ง

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว