# Petunjuk Pengesetan
- G6000 series -

# Koneksi Wi-Fi

Ikuti prosedur di bawah ini untuk mengeset pencetak.

1. Pastikan pencetak sudah dinyalakan sebelum memulai pengesetan koneksi nirkabel.

   Jika daya menyala, lampu DAYA(ON) (A) akan menyala atau berkedip.

   - Catatan Tentang Koneksi Wi-Fi(Muncul pada jendela baru)

   Penting

   - Jika pencetak sedang melaksanakan pembersihan, penjajaran kepala cetak, atau proses lainnya, tunggu hingga proses selesai sebelum memulai pengesetan.

2. Jika layar di bawah ini muncul, tekan tombol Berhenti(Stop) (B).

   Jika layar berikut tidak ditampilkan, lanjutkan ke langkah berikutnya.

3. Tekan tombol Pengesetan(Setup) (C).

4. Gunakan tombol atau (D) untuk memilih Pengesetan Wi-Fi(Wi-Fi setup) dan tekan tombol OK.