# Řešení potíží -WPA/WPA2-

# Zobrazí se zpráva „Připojení k bezdrátovému směrovači se nezdařilo <Viz příručka>“

1. Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je zadané heslo bezdrátového směrovače správné.

## Pokud je heslo v pořádku

1. Kontrola 2 Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

   Je-li funkce DHCP bezdrátového směrovače vypnuta, aktivujte ji a znovu proveďte nastavení bezdrátového připojení.

2. Kontrola 3 Chybu odstraníte opětovným provedením nastavení tiskárny.

   Stiskněte tlačítko OK.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

3. Kontrola 4 Zkontrolujte nastavení pro filtrování adres MAC.

   Je-li v bezdrátovém směrovači aktivní filtrování adres MAC, změňte nastavení tak, aby byla adresa MAC tiskárny povolena.

   Pomocí níže uvedeného postupu zkontrolujte adresu MAC tiskárny.

   1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
   2. Pomocí tlačítek a vyberte položku Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
   3. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
   4. Vyberte možnost Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details) a stiskněte tlačítko OK.
   5. Přečtěte si informace „MAC address of wireless LAN“ na vytištěných údajích k síti LAN.
   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

4. Kontrola 5 Zkontrolujte nastavení protokolu zabezpečení (metody šifrování) bezdrátového routeru.

   Je-li bezdrátový směrovač nakonfigurován pouze pro komunikaci pomocí standardu IEEE802.11n a je-li nastaveno šifrování WEP nebo TKIP, změňte standard šifrování na jiný než WEP a TKIP nebo standard komunikace a znovu upravte nastavení bezdrátového připojení.

   Je-li nastaven standard šifrování WEP nebo TKIP, nelze použít standard komunikace IEEE802.11n.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

   Podrobné informace o ověření nebo změně nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.