# Підключення вручну

1. Виберіть пункт Підключення вручну (Manual connect) і натисніть кнопку OK.

2. Виберіть маршрутизатор безпроводової мережі та натисніть кнопку OK.

   Якщо відображається інший екран або не вдається знайти маршрутизатор безпроводової мережі, див. розділ «Усунення неполадок».

3. Натисніть кнопку OK.

4. Введіть пароль. Під час введення тексту має значення регістр символів.

   Щоб дізнатися, як вводити символи та змінювати їхній тип, див. розділ «Введення тексту» (відкривається в новому вікні).

   Якщо пароль до вашого маршрутизатора безпроводової мережі невідомий, див. посібник з експлуатації маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.

   Якщо на екрані принтера відобразиться повідомлення «Підключено (Connected)», вводити пароль мережі не потрібно. Продовжте з кроку 7.

5. Після введення натисніть і утримуйте кнопку OK упродовж принаймні двох секунд.

6. Виберіть пункт Так (Yes) і натисніть кнопку OK.

7. Коли відобразиться наведений нижче екран, натисніть кнопку OK.

   У разі появи іншого екрана див. розділ «Усунення неполадок».

8. Натисніть кнопку КОПІЯ (COPY) (A).

   Настроювання підключення до мережі завершено.

9. Поверніться до прикладної програми та продовжте встановлення.

   Клацніть на панелі завдань (taskbar), дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб продовжити настроювання.