# Guide d'installation
- G6000 series -

# Connexion filaire

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer une imprimante.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension avant de commencer la configuration de la connexion filaire.

   Si la machine est sous tension, le voyant MARCHE (ON) (A) s'allume ou clignote.

   - Remarques relatives à la connexion câblée(affichage dans une nouvelle fenêtre)

   Important

   - Si l'imprimante effectue un nettoyage, un alignement de la tête d'impression ou d'autres processus, attendez la fin de l'opération avant de lancer la configuration.

2. Sélectionnez l'écran qui figure sur l'affichage de votre imprimante.

- Lorsque l'écran de gauche apparaît, cliquez ici

- Lorsque l'écran de gauche apparaît, cliquez ici

- Si un écran différent apparaît, reportez-vous ici