# Petunjuk Pengesetan
- G6000 series -

# Koneksi Nirkabel Mudah

Ikuti prosedur di bawah ini untuk mengeset pencetak.

1. Pastikan pencetak sudah dinyalakan sebelum memulai pengesetan koneksi nirkabel.

   Jika daya menyala, lampu DAYA(ON) (A) akan menyala atau berkedip.

   - Catatan Tentang Koneksi Wi-Fi(Muncul pada jendela baru)

   Penting

   - Jika pencetak sedang melaksanakan pembersihan, penjajaran kepala cetak, atau proses lainnya, tunggu hingga proses selesai sebelum memulai pengesetan.

2. Pilih layar yang ditampilkan pada layar pencetak.

- Ketika layar di sebelah kiri muncul, lihat di sini

- Ketika layar di sebelah kiri muncul, lihat di sini

- Jika layar yang berbeda muncul, lihat di sini