# Ръчна настройка

1. Въведете името на безжичния рутер (SSID). При въвеждането на текст главните и малките букви се различават.

   За начина на въвеждане на знаци и промяна на типа на знаците вижте "Въвеждане на текст" (показва се в нов прозорец).

   Ако не знаете името на безжичния рутер, вижте ръководството за него или се свържете с производителя.

2. След въвеждането проверете дали името на безжичния рутер (SSID) е правилно, след което натиснете и задръжте бутона OK за поне две секунди.

3. Изберете Да (Yes) и натиснете бутона OK.

4. Изберете протокола за защита, настроен в безжичния рутер, и натиснете бутона OK.

   Ако се покаже "Свързано (Connected)", мрежата не изисква парола. Изберете "Забраняване (Disable)" в следващата стъпка и продължете с настройката.

   Ако се покаже различен екран, вижте "Отстраняване на неизправности".

5. Изберете протокола за защита, зададен на безжичния рутер.

   - Изключване
   - WEP
   - WPA/WPA2