# Руководство по настройке
- G6000 series -

# Соединение через Wi-Fi

Выполните указанную ниже процедуру для настройки принтера.

1. Перед запуском настройки беспроводного подключения убедитесь, что питание принтера включено.

   Если питание включено, должен гореть или мигать индикатор ВКЛ (ON) (A).

   - Примечания по соединению через Wi-Fi(Появится новое окно)

   Внимание!

   - Если принтер выполняет очистку, выравнивание печатающих головок или другие процессы, дождитесь завершения процесса, прежде чем запустить настройку.

2. Если появится следующий экран, нажмите кнопку Стоп (Stop) (B).

   Если следующий экран не отображается, перейдите к следующему действию.

3. Нажмите кнопку Настройка (Setup) (C).

4. С помощью кнопки или (D) выберите пункт Настройка Wi-Fi (Wi-Fi setup) и нажмите кнопку OK.