# Настройка вручную (WEP)

1. Выберите номер ключа WEP и нажмите кнопку OK.

2. Введите пароль. Вводимый текст зависит от значения регистра символов.

   Порядок ввода символов и изменения типа символов см в разделе «Ввод текста» (появится новое окно).

   Если пароль для маршрутизатора беспроводной сети неизвестен, см. руководство маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.

3. Завершив ввод, нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку OK.

4. Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK.

5. Когда появится следующий экран, нажмите кнопку OK.

   При отображении другого экрана см. раздел «Устранение неполадок».

6. Нажмите кнопку КОПИРОВАТЬ (COPY) (A).

   Настройка подключения к сети завершена.

7. Вернитесь к прикладной программе и продолжите установку.

   Щелкните на панели задач (taskbar), затем для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.