# Vianmääritys -WEP-

# "Yhdistäminen langatt. reititt. epäonnistui <Katso käyttöopas>" tulee näkyviin

1. Tarkistus 1 Tarkista, että annettu langattoman reitittimen salasana ja valittu WEP-avaimen numero ovat oikein.

2. Tarkistus 2 Poista virhe ja määritä tulostin uudelleen.

   Paina OK-painiketta.

   - Tee Manuaalinen määritys uudelleen

   Jos haluat vaihtaa käytettävän WEP-avaimen numeron, muuta langattoman reitittimen asetuksia, aseta langaton yhteys uudelleen.

   Saat lisätietoja langattoman reitittimen WEP-avaimen numeron vaihtamisesta langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai reitittimen valmistajalta.

3. Tarkistus 3 Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

   Jos langattoman reitittimen DHCP-toiminto on poissa käytöstä, ota se käyttöön ja määritä langattoman yhteyden asetukset uudelleen.

   - Tee Manuaalinen määritys uudelleen

4. Tarkistus 4 Tarkista langattoman reitittimen WEP-avain.

   Jos käytät sellaista langatonta reititintä, joka luo WEP-avaimet automaattisesti, tarkista langattoman reitittimen automaattisesti luoma WEP-avain (heksadesimaali) ja tallenna se tulostimeen.

   - Tee Manuaalinen määritys uudelleen

5. Tarkistus 5 Tarkista MAC-osoitteen suodatuksen asetukset.

   Jos MAC-osoitteen suodatus on käytössä langattomassa reitittimessä, muuta asetuksia niin, että tulostimen MAC-osoite hyväksytään.

   Alla olevien ohjeiden avulla voit tarkistaa tulostimen MAC-osoitteen.

   1. Paina Asetukset (Setup) -painiketta.
   2. Valitse - tai -painikkeella Laitteen asetukset (Device settings) ja paina OK-painiketta.
   3. Valitse LAN-asetukset (LAN settings) ja paina sitten OK-painiketta.
   4. Valitse Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details) ja paina OK-painiketta.
   5. Tarkista tulostetuista LAN-tiedoista MAC address of wireless LAN.
   - Tee Manuaalinen määritys uudelleen

   Jos langattoman reitittimen MAC-osoitteen suodatus on pois käytöstä, määritä langattoman yhteyden asetukset uudelleen.

   - Tee Manuaalinen määritys uudelleen

   Katso langattoman reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta tai muuttamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.

## Jos mikään edellä mainittu ei ratkaise ongelmaa

1. Tarkistus 6 Anna langattoman reitittimen nimi suoraan ja aseta langaton yhteys uudelleen.

   - Anna langattoman reitittimen nimi suoraan

   Saat lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai reitittimen valmistajalta.