# 選擇網路(SSID)螢幕

如果印表機和無線路由器之間的連接未自動建立，則會顯示選擇網路(SSID)(Select Network (SSID))螢幕。

按照以下步驟連接印表機和無線路由器。

1. 從網路名稱(SSID):(Network Name (SSID):)清單中選擇要連接的無線路由器的網路名稱(SSID)。

   如果所用無線路由器未顯示在清單中，請按照無線路由器不在網路名稱(SSID)清單中的說明進行操作。

2. 按一下下一步(Next)。

   如果未使用加密類型，則不需要執行以下步驟。

3. 在密碼:(Password:)欄位中輸入無線路由器的密碼。

   輸入要輸入的字元。 輸入字元大小寫須相符。

   如果正在使用WEP連接，也請設定WEP 金鑰 ID:(WEP Key ID:)。

4. 按一下下一步(Next)。

## 無線路由器不在網路名稱(SSID)清單中

如果無線路由器不在網路名稱(SSID):(Network Name (SSID):)清單中，例如已設定隱形模式時，請按照以下步驟新增無線路由器。

1. 從網路名稱(SSID):(Network Name (SSID):)清單中選擇其他網路(Other networks)。

2. 按一下下一步(Next)。

3. 在網路名稱(SSID):(Network Name (SSID):)欄位中輸入網路名稱(SSID)。

4. 從加密類型:(Encryption Type:)中選擇協定。

   如果未使用加密類型，請選擇不使用(Do not use)並繼續執行步驟6。

   如果正在使用WEP連接，也請設定WEP 金鑰長度:(WEP Key Length:)、WEP 金鑰格式:(WEP Key Format:)和WEP 金鑰 ID:(WEP Key ID:)。

5. 輸入無線路由器的密碼。

6. 按一下下一步(Next)。

注釋

- 密碼可能稱為安全性金鑰或複雜密碼。
- 關於網路名稱(SSID)和密碼的預設值之資訊，或如何檢查目前設定值的方法，請參閱無線路由器隨附的手冊。
- 網路名稱(SSID)顯示為2.4GHz頻帶的SSID。 如果您的印表機支援5GHz頻帶，也會顯示5GHz頻帶的SSID。