# Manuaal. asetukset

1. Anna langattoman reitittimen nimi (SSID). Tekstin syötössä kirjainkoko on merkitsevä.

   Jos haluat lisätietoja merkkien syöttämisestä ja merkkityypin vaihtamisesta, katso kohtaa "Tekstin syöttö" (näkyy uudessa ikkunassa).

   Jos et tiedä langattoman reitittimen nimeä, saat lisätietoja reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai reitittimen valmistajalta.

2. Tarkista syöttämisen jälkeen, että langattoman reitittimen nimi (SSID) on oikein, ja pidä sitten OK-painiketta painettuna vähintään kaksi sekuntia.

3. Valitse Kyllä (Yes) ja paina OK-painiketta.

4. Valitse langattoman reitittimen suojausprotokolla ja paina sitten OK-painiketta.

   Jos "Kytketty (Connected)" avautuu, verkko ei vaadi salasanaa. Valitse seuraavassa vaiheessa "Poista käytöstä (Disable)" ja jatka asetusta.

   Jos jokin muu näyttö avautuu, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys".

5. Valitse langattomaan reitittimeen asetettu suojausprotokolla.

   - Poista käytöstä
   - WEP
   - WPA/WPA2