# 疑難排解 -手動設定-

# 未偵測到無線路由器

1. 檢查1 無線路由器是否已開啟？

   如果已開啟，將其關閉，然後重新開啟。

   電源開啟前請勿繼續進行至本指南的下一螢幕。 無線路由器連接將暫時被禁用。

2. 檢查2 檢查所用無線路由器的無線路由器名稱和密碼。

   在5GHz和2.4GHz兩種不同的頻率下無線路由器名稱也會不同。

   在印表機螢幕上找到並選擇要使用的無線路由器名稱。

   檢查上述項目並選擇重新搜尋(Search again)，然後按OK按鈕以重新搜尋無線路由器。

   - 返回至該步驟

## 如果仍未偵測到無線路由器

1. 檢查3 無線路由器和印表機是否安裝在可以進行無線通訊的開放空間？

2. 檢查4 無線路由器是否在IEEE802.11n、IEEE802.11g或IEEE802.11b下運行？

   檢查上述項目並選擇重新搜尋(Search again)，然後按OK按鈕以重新搜尋無線路由器。

   - 返回至該步驟

3. 檢查5 檢查無線路由器的設定。

   如果在無線路由器上禁用了SSID廣播(如「ANY」連接)或啟用了隱形模式，請啟用SSID廣播或禁用隱形模式。

   選擇重新搜尋(Search again)，然後按OK按鈕以重新搜尋無線路由器。

   - 返回至該步驟

   建立連接而不變更無線路由器設定時，在選擇路由器(Select router)螢幕中選擇直接輸入路由器(Router direct input)。 可在印表機上直接輸入無線路由器的無線連接設定。

   - 直接輸入無線路由器名稱

4. 檢查6 檢查無線路由器的安全協定(加密方法)設定。

   如果設定了「WPA/WPA2企業」，請在無線路由器上將其變更為「WPA/WPA2個人」。 此印表機不支援「WPA/WPA2 Enterprise」。

   - 重新執行手動設定

   關於變更無線路由器所使用的安全協定(加密標準)的詳細資訊，請參見無線路由器手冊或聯絡其製造商。