# Felsöka -WEP-

# "Det gick inte att ansluta" visas

1. Kontroll1 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.

   Om den trådlösa routerns DHCP-funktion är avstängd sätter du på den eller anger skrivarens IP-adress (endast IPv4) och gör sedan om inställningarna för trådlös anslutning. Kontrollera även att det valda WEP-nyckelnumret och det angivna lösenordet är korrekta.

## När du anger IP-adressen till skrivaren

Ange skrivarens IP-adress på följande sätt.

1. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
2. Använd - eller -knappen för att välja Enhetsinställningar (Device settings) och tryck på OK.
3. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
4. Välj Wi-Fi och tryck på OK.
5. Välj Manuella inställn. (Manual setup) och tryck på OK.
6. Välj TCP/IP-inställn. (TCP/IP settings) och tryck på OK.
7. Välj IPv4 och tryck på OK.
8. Tryck på OK.
9. Välj IP-adress (IP address) och tryck på OK.
10. Välj Manuella inställn. (Manual setup) och tryck på OK.

Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med konfigurationen.

När inställningarna är klara trycker du på knappen Inställningar (Setup) och gör sedan om den trådlösa anslutningen.

- Gör om Manuella inställningar

1. Kontroll2 Om DHCP-funktionen är inaktiverad anger du den trådlösa routerns inställningar för trådlös kommunikation direkt.

   - Ange den trådlösa routerns namn direkt

2. Kontroll3 Om det finns något problem med WEP-nyckelnumret och lösenordet anger du den trådlösa routerns namn direkt.

   - Ange den trådlösa routerns namn direkt

   Mer information om hur du kontrollerar eller ändrar inställningarna för den trådlösa routern finns i handboken till den trådlösa routern. Du kan även kontakta enhetens tillverkaren.