# Экран Выбор сети (SSID)

Если соединение принтера с маршрутизатором беспроводной сети не удается создать автоматически, отображается экран Выбор сети (SSID) (Select Network (SSID)).

Выполнив описанные ниже действия, подключите принтер к маршрутизатору беспроводной сети.

1. Выберите в списке Имя сети (SSID): (Network Name (SSID):) имя сети (SSID) маршрутизатора беспроводной сети, к которому требуется подключиться.

   Если маршрутизатор беспроводной сети не отображается в списке, выполните действия, описанные в разделе Маршрутизатор беспроводной сети недоступен в списке «Имя сети (SSID)».

2. Щелкните Далее (Next).

   Если тип шифрования не используется, следующие действия не требуются.

3. В поле Пароль: (Password:) введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

   Введите символ, который нужно ввести. При вводе символов имеет значение их регистр.

   Если используется подключение WEP, также установите Идентификатор ключа WEP: (WEP Key ID:).

4. Щелкните Далее (Next).

## Маршрутизатор беспроводной сети недоступен в списке «Имя сети (SSID)»

Если маршрутизатор беспроводной сети недоступен в списке Имя сети (SSID): (Network Name (SSID):) (например, если включен режим скрытности), выполните описанные ниже действия, чтобы добавить маршрутизатор беспроводной сети.

1. Выберите пункт Другие сети (Other networks) в списке Имя сети (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Щелкните Далее (Next).

3. В поле Имя сети (SSID): (Network Name (SSID):) введите имя сети (SSID).

4. В списке Тип шифрования: (Encryption Type:) выберите протокол.

   Если тип шифрования не используется, выберите Не использовать (Do not use) и перейдите к действию 6.

   Если используется подключение WEP, также установите Длина ключа WEP: (WEP Key Length:), Формат ключа WEP: (WEP Key Format:) и Идентификатор ключа WEP: (WEP Key ID:).

5. Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети.

6. Щелкните Далее (Next).

Примечание.

- Пароль может называться ключом безопасности или кодовой фразой.
- Чтобы узнать имя сети (SSID) и пароль по умолчанию или определить, какие значения установлены в данный момент, см. руководство, поставляемое с маршрутизатором беспроводной сети.
- В списке имен сети (SSID) отображаются SSID для диапазона 2,4 ГГц. Если принтер поддерживает диапазон 5 ГГц, также отображаются SSID для диапазона 5 ГГц.