# Połączenie przewodowe

1. Wybierz opcję Przewod. sieć LAN (Wired LAN) i naciśnij przycisk OK.

2. Wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.

3. Potrzebny jest kabel Ethernet (sprzedawany oddzielnie).

4. Zdejmij nasadkę (A) z portu znajdującego się po lewej stronie z tyłu drukarki.

5. Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie sieciowe (router itp.) za pomocą kabla Ethernet (B).

   Nie podłączaj do żadnego innego portu.

6. Naciśnij przycisk OK.

7. Naciśnij przycisk OK.

8. Wróć do aplikacji i kontynuuj instalowanie.

   Kliknij ikonę na pasku zadań (taskbar) i kontynuuj konfigurowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.