# Tõrkeotsing -WCN-

# Kuvatakse „Ühendamine ebaõnnestus <Vaadake juhendit>”

See ekraan kuvatakse siis, kui tekib tõrge.

1. Kontroll 1 Kontrollige juhtmeta ruuteri määranguid.

2. Kontroll 2 Lähtestage tõrge ja seejärel tehke printeri seadistus uuesti.

   Vajutage nuppu OK.

   - Tehke WCN-ühendus uuesti

   Üksikasju juhtmeta ruuteri määrangute kontrollimise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.