# Manuāla iestatīšana

1. Ievad. bezvadu maršrutētāja nos. (SSID). Teksta ievade ir reģistrjutīga.

   Lai uzzinātu, kā ievadīt rakstzīmes un mainīt rakstzīmju veidu, skatiet sadaļu "Teksta ievade" (tiek atvērta jaunā logā).

   Ja nezināt sava bezvadu maršrutētāja nosaukumu, skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar tā ražotāju.

2. Kad ievadīšana ir pabeigta, pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētāja nosaukums (SSID) ir pareizs, un pēc tam nospiediet un turiet nospiestu pogu Labi (OK) vismaz divas sekundes.

3. Atlasiet Jā (Yes) un nospiediet pogu Labi (OK).

4. Atlasiet bezvadu maršrutētāja iestatīto drošības protokolu un nospiediet pogu Labi (OK).

   Ja tiek parādīts ziņojums “Savienojums izveidots (Connected)”, tīklam nav nepieciešama parole. Nākamajā darbībā atlasiet “Atspējot (Disable)“ un turpiniet ar iestatīšanu.

   Ja parādās cits ekrāns, skatiet sadaļu “Traucējummeklēšana”.

5. Atlasiet bezvadu maršrutētājā iestatīto drošības protokolu.

   - Atspējot
   - WEP
   - WPA/WPA2