# Tõrkeotsing -Käsitsi ühendamine-

# Avaneb kuva „Ruuteri kattumine“

See teade kuvatakse, kui leitakse mitu sama nimega juhtmeta ruuterit.

## Kui teil on ainult üks juhtmeta ruuter

Valige Kasuta üht ruuterit (Use a single router) ja vajutage nuppu OK.

Valige ekraanil soovitud juhtmeta ruuteri MAC-aadress ja vajutage nuppu OK.

- Kui printeri kuva muutub, tehke uuesti Käsitsi ühendamine

Liikuge edasi lingi sihtkohta ja jätkake 4. sammust.

Üksikasju juhtmeta ruuteri MAC-aadressi kontrollimise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.

## Kui kasutate mitut juhtmeta ruuterit

Valige Kas. mitut ruuterit (Use multiple routers) ja vajutage nuppu OK.

- Kui printeri kuva muutub, tehke uuesti Käsitsi ühendamine

Liikuge edasi lingi sihtkohta ja jätkake 4. sammust.