# Penyelesaian Masalah -Disfungsikan-

# "Gagal utk menyambungkan ke perute nirkabel <Lihat petunjuk>" Muncul

1. Pemeriksaan 1 Apakah perute nirkabel sudah dinyalakan?

   Jika sudah dinyalakan, matikan, kemudian nyalakan kembali.

   Jangan lanjutkan ke layar petunjuk berikutnya sampai daya dinyalakan. Koneksi ke perute nirkabel akan dinonaktifkan sementara.

2. Pemeriksaan 2 Set ulang kesalahan, kemudian ulangi pengesetan pencetak.

   Tekan tombol OK.

   - Ulangi Pengesetan manual

   Proses ke tujuan tautan dan lanjutkan dari langkah 5.