# Manuelt oppsett

1. Legg inn navnet på den trådløse ruteren (SSID). Det skilles mellom små og store bokstaver i teksten som angis.

   Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver inn tegn og hvordan du endrer tegntypen, kan du se "Inntasting av tekst" (vises i et nytt vindu).

   Hvis du ikke vet navnet til den trådløse ruteren, kan du slå opp i brukerveiledningen til ruteren, eller du kan kontakte produsenten.

2. Når du har skrevet inn nettverksnavnet, kontrollerer du at navnet på den trådløse ruteren (SSID) er korrekt, og trykker på og holder inne OK-knappen i minst to sekunder.

3. Velg Ja (Yes), og trykk på OK-knappen.

4. Velg sikkerhetsprotokollen angitt på den trådløse ruteren, og trykk deretter på OK-knappen.

   Hvis "Tilkoblet (Connected)" vises, krever ikke nettverket et passord. Velg "Deaktiver (Disable)" i det neste trinnet, og fortsett med oppsettet.

   Hvis det vises et annet skjermbilde, finner du mer om dette i avsnittet "Søke feil".

5. Velg sikkerhetsprotokollinnstillingen på den trådløse ruteren.

   - Deaktiver
   - WEP
   - WPA/WPA2