# 문제 해결 -수동 연결-

# 무선 라우터가 검색되지 않는 경우

1. 확인 1 무선 라우터가 켜져 있습니까?

   이미 켜져 있으면 껐다가 다시 켜십시오.

   전원이 켜질 때까지 이 가이드의 다음 화면으로 이동하지 마십시오. 무선 라우터와의 연결이 일시적으로 해제됩니다.

2. 확인 2 무선 라우터의 무선 라우터 이름과 암호를 확인하십시오.

   5GHz 주파수와 2.4GHz 주파수의 무선 라우터 이름은 서로 다릅니다.

   사용할 무선 라우터 이름을 찾은 다음 프린터 화면에서 선택하십시오.

   위 내용을 확인하고 다시 검색(Search again)을 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 무선 라우터를 다시 검색하십시오.

   - 해당 절차로 돌아가기

## 무선 라우터가 계속 검색되지 않는 경우

1. 확인 3 무선 라우터와 프린터가 무선 통신이 가능한 개방된 공간에 설치되어 있습니까?

2. 확인 4 무선 라우터가 IEEE802.11n, IEEE802.11g 또는 IEEE802.11b에서 작동하고 있습니까?

   위 내용을 확인하고 다시 검색(Search again)을 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 무선 라우터를 다시 검색하십시오.

   - 해당 절차로 돌아가기

3. 확인 5 무선 라우터 설정을 확인하십시오.

   무선 라우터에서 SSID 브로드캐스트(예: "ANY" 연결)가 해제되어 있거나 은폐 모드가 설정되어 있는 경우, SSID 브로드캐스트를 설정하거나 은폐 모드를 해제하십시오.

   다시 검색(Search again)을 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 무선 라우터를 다시 검색하십시오.

   - 해당 절차로 돌아가기

   무선 라우터 설정을 변경하지 않고 연결을 설정하는 경우, 라우터 선택(Select router) 화면에서 라우터 직접 입력(Router direct input)을 선택하십시오. 무선 라우터의 무선 연결 설정을 프린터에 직접 입력할 수 있습니다.

   - 무선 라우터 이름을 직접 입력

4. 확인 6 무선 라우터의 보안 프로토콜(암호화 방법) 설정을 확인하십시오.

   "WPA/WPA2 엔터프라이즈"가 설정되어 있는 경우, 무선 라우터에서 "WPA/WPA2 개인"으로 변경하십시오. 이 프린터는 "WPA/WPA2 엔터프라이즈"를 지원하지 않습니다.

   - 수동 연결을 다시 실행

   무선 라우터에 사용되는 보안 프로토콜(암호화 표준)을 변경하는 데 대한 자세한 내용은 무선 라우터 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.