# Petunjuk Pengesetan
- G6000 series -

# Koneksi Berkabel

Ikuti prosedur di bawah ini untuk mengeset pencetak.

1. Pastikan pencetak sudah dinyalakan sebelum memulai pengesetan koneksi berkabel.

   Jika daya menyala, lampu DAYA(ON) (A) akan menyala atau berkedip.

   - Catatan Tentang Koneksi Berkabel(Muncul pada jendela baru)

   Penting

   - Jika pencetak sedang melaksanakan pembersihan, penjajaran kepala cetak, atau proses lainnya, tunggu hingga proses selesai sebelum memulai pengesetan.

2. Pilih layar yang ditampilkan pada layar pencetak.

- Ketika layar di sebelah kiri muncul, lihat di sini

- Ketika layar di sebelah kiri muncul, lihat di sini

- Jika layar yang berbeda muncul, lihat di sini