# WPS-iga ühendamine (PIN-kood)

1. Valige suvand Muu häälestus (Other setup) ja vajutage nuppu OK.

2. Valige suvand WPS (PIN-kood) (WPS (PIN code)) ja vajutage nuppu OK.

3. Juhtmeta ruuteris PIN-koodi häälestamiseks järgige arvutis kuvatavaid suuniseid.

4. Kui kuvatakse allolev ekraan, vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse midagi muud, lugege jaotist „Tõrkeotsing”.

5. Vajutage nuppu Kopeeri (COPY) (A).

   Võrguühenduse häälestamine on nüüd lõpetatud.

6. Naaske rakendusetarkvarasse ja jätkake installimisega.

   Klõpsake tegumiribal (taskbar) ja järgige seadistamisega jätkamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.