# 유선 연결

1. 설정(Setup) 버튼(A)을 누릅니다.

2. 이더넷 케이블(별도 판매)이 필요합니다.

3. 프린터 뒷면의 좌측에 있는 포트에서 캡(B)을 제거합니다.

4. 이더넷 케이블(C)로 프린터와 네트워크 장치(라우터 등)를 연결합니다.

   다른 포트에 연결하지 마십시오.

5. 또는 버튼(D)을 사용하여 장치 설정(Device settings)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

6. LAN 설정(LAN settings)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

7. 유선 LAN(Wired LAN)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

8. 유선 LAN 실행/해제(Enab./dis. wired LAN)를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

9. 활성(Enable)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

10. 아래 화면이 나타나면 OK 버튼을 누릅니다.

    다음 화면이 표시되지 않으면 다음 단계로 이동하십시오.

11. 복사(COPY) 버튼(E)을 누릅니다.

    네트워크 연결 설정이 이제 완료되었습니다.

12. 어플리케이션 소프트웨어로 돌아가서 설치를 계속하십시오.

    작업 표시줄(taskbar)의 을 클릭하고 화면의 설명에 따라 설정을 계속합니다.