# Kabelforbindelse

1. Tryk på knappen Stop (A).

2. Vælg Kabel-LAN (Wired LAN), og tryk på knappen OK.

3. Vælg Ja (Yes), og tryk på knappen OK.

4. Der kræves et Ethernet-kabel (skal købes særskilt).

5. Fjern hætten (B) fra den porten, der er placeret i venstre side bag på printeren.

6. Slut printeren og netværksenheden (router osv.) til et Ethernet-kabel (C).

   Slut det ikke til nogen anden port.

7. Tryk på knappen OK.

8. Tryk på knappen OK.

9. Vend tilbage til programsoftwaren, og fortsæt installationen.

   Klik på på proceslinjen (taskbar), og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fortsætte med opsætningen.