# Trikčių diagnostika –Rankinis prisijung.–

- Belaidis maršruto parinktuvas neaptiktas
- Pasirodo „Maršrutų p. sutampa“
- Rodomas nežinomas belaidis maršruto parinktuvas
- Netinkamai rodomas belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimas
- Rodoma „Nepavyko prisijungti prie belaidž. maršr. par. <Žr. instrukciją>“, kai naudojamas saugos protokolas WPA / WPA2
- Rodoma „Nepavyko prisijungti prie belaidž. maršr. par. <Žr. instrukciją>“, kai naudojamas saugos protokolas WEP