# ملاحظات حول اتصال Wi-Fi

- تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك والموجه اللاسلكي (‏A)‏ متصلان. للحصول على تفاصيل حول كيفية التحقق من هذه الإعدادات، راجع الدليل المزود مع الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المصنعة.

- تختلف التهيئة ووظائف الموجه وإجراءات الإعداد وإعدادات الأمان الخاصة بالموجهات اللاسلكية باختلاف بيئة النظام. للحصول على التفاصيل، راجع الدليل الخاص بالموجه اللاسلكي الخاص بك أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.
- هذه الطابعة لا تدعم المعيار IEEE802.11ac أو IEEE802.11a أو IEEE802.11n (‏5 جيجا هرتز)‏. تحقق مما إذا كان جهازك يدعم IEEE802.11n ‏(‏2.4 جيجا هرتز)‏ أو IEEE802.11g أو IEEE802.11b.
- إذا تم تعيين جهازك على وضع "IEEE802.11n فقط"، فلا يمكن استخدام WEP أو TKIP كبروتوكول أمان. قم بتغيير بروتوكول الأمان الخاص بجهازك إلى أي تشفير آخر بخلاف WEP وTKIP أو قم بتغيير الإعداد إلى إعداد آخر بخلاف "IEEE802.11n فقط".
  سيتم تعطيل الاتصال بين الجهاز الخاص بك والموجه اللاسلكي مؤقتًا أثناء تغيير الإعداد. لا تنتقل إلى الشاشة التالية من هذا الدليل حتى يكتمل الإعداد.
- للاستخدام المكتبي، استشر مسئول الشبكة.
- لاحظ أنك إذا قمت بالاتصال بشبكة ليس بها حماية للأمان، فقد يتم كشف معلوماتك الشخصية لطرف آخر.
- لا يمكنك إنشاء طابعة من خلال الاتصالين اللاسلكي والسلكي في الوقت نفسه. يمكن استخدام الشبكة المحلية وUSB في وقتٍ واحد.