# Huomautuksia Wi-Fi-yhteydestä

Tärkeää

- Jos internetiin yhteydessä oleva laite kytketään langattoman reitittimen välityksellä Suora yhteys (Direct Connection) -tilassa olevaan tulostimeen, laitteen ja langattoman reitittimen välinen yhteys katkaistaan. Siinä tapauksessa laitteen yhteys saattaa laitteen mukaan muuttua automaattisesti mobiilidatayhteydeksi. Kun muodostetaan internet-yhteys mobiilidatayhteyden avulla, siitä saattaa sopimuksen mukaan aiheutua kuluja.

  - Kun laite ja tulostin kytketään Suora yhteys (Direct Connection) -tilassa, yhteystiedot tallennetaan Wi-Fi-asetuksiin. Laite on saattanut muodostaa automaattisesti yhteyden tulostimeen myös sen yhteyden katkaisemisen jälkeen tai sen jälkeen, kun se on kytketty toiseen langattomaan reitittimeen.
  - Voit estää automaattisen yhteyden muodostamisen Suora yhteys (Direct Connection) -tilassa olevaan tulostimeen muuttamalla yhteystilaa tulostimen käyttämisen jälkeen tai asettamalla se estämään yhteyden automaattinen muodostaminen laitteen Wi-Fi-asetuksissa.
    Katso laitteen käyttöoppaasta lisätietoja laitteesi asetusten muuttamisesta tai ota yhteys laitteesi valmistajaan.

- Jos yhdistät laitteen ja tulostimen Suora yhteys (Direct Connection) -tilalla, internet-yhteys voi katketa ympäristön mukaan. Tässä tapauksessa tulostimen verkkopalveluja ei voi käyttää.
- Jos laite on jo yhdistetty verkkoon, et voi yhdistää sitä tulostimeen Suora yhteys (Direct Connection) -tilassa. Poista käytöstä yhteys verkkoon ja jatka sitten määritystä.
- Suora yhteys (Direct Connection) -tilassa voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään viisi laitetta. Jos yritetään yhdistää kuudes laite, kun viisi laitetta on jo yhdistetty, näytetään virheilmoitus.
  Jos näytetään virheilmoitus, irrota laite, joka ei käytä tulostinta, ja määritä asetukset uudelleen.
- Suora yhteys (Direct Connection) -tilassa tulostimeen yhdistetyt laitteet eivät voi olla viestintäyhteydessä toisiinsa.
- Tulostimen laiteohjelmistopäivitykset eivät ole saatavilla Suora yhteys (Direct Connection) -tilaa käytettäessä.
- Kun laite on yhdistetty tulostimeen ilman langatonta reititintä ja kun haluat asentaa sen uudelleen samaa yhteystapaa käyttäen, pura yhteys ensin. Poista laitteen ja tulostimen välinen yhteys käytöstä Wi-Fi-asetusnäytöllä.