# Langallinen yhteys

1. Valitse Kiinteä LAN (Wired LAN) ja paina OK-painiketta.

2. Valitse Kyllä (Yes) ja paina OK-painiketta.

3. Tarvitset Ethernet-kaapelin (lisävaruste).

4. Poista suojus (A) portista, joka sijaitsee tulostimen takaosan vasemmassa reunassa.

5. Yhdistä tulostin ja verkkolaite (reititin tai vastaava) Ethernet-kaapelilla (B).

   Älä kytke mihinkään muuhun porttiin.

6. Paina OK-painiketta.

7. Paina OK-painiketta.

8. Palaa sovellukseen ja jatka asennusta.

   Valitse tehtäväpalkista (taskbar) ja jatka sitten asennusta noudattamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.