# Руководство по настройке
- G6000 series -

# Простое беспроводное соединение

Выполните указанную ниже процедуру для настройки принтера.

1. Перед запуском настройки беспроводного подключения убедитесь, что питание принтера включено.

   Если питание включено, должен гореть или мигать индикатор ВКЛ (ON) (A).

   - Примечания по соединению через Wi-Fi(Появится новое окно)

   Внимание!

   - Если принтер выполняет очистку, выравнивание печатающих головок или другие процессы, дождитесь завершения процесса, прежде чем запустить настройку.

2. Выберите экран, отображаемый на принтере.

- Когда появится экран слева, щелкните здесь

- Когда появится экран слева, щелкните здесь

- Если отображается другой экран, щелкните здесь