# Kézi csatlakoztatás

1. Válassza a Kézi csatlakoztatás (Manual connect) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztót, és nyomja meg az OK gombot.

   Ha más képernyő jelenik meg, vagy ha nem található vezeték nélküli útválasztó, akkor nézze meg a „Hibaelhárítás” című részt.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. Írja be a jelszót. Szöveg megadásakor a kis- és nagybetűk nem egyenértékűek.

   A karakterek beírását és a karaktertípus módosítását a „Szövegbevitel” című rész (új ablakban jelenik meg) ismerteti.

   Ha nem tudja a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, akkor nézze meg a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

   Ha a „Csatlakoztatva (Connected)” üzenet jelenik meg, akkor a hálózathoz nem kell jelszót megadni. Folytassa a 7. lépéstől.

5. Amikor végzett a bevitellel, nyomja meg és legalább két másodpercig tartsa nyomva az OK gombot.

6. Válassza az Igen (Yes) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

7. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, nyomja meg az OK gombot.

   Ha más képernyő jelenik meg, nézze meg a „Hibaelhárítás” című részt.

8. Nyomja meg a MÁSOLÁS (COPY) gombot (A).

   Ezzel befejeződött a hálózati kapcsolat beállítása.

9. Térjen vissza az alkalmazásszoftverhez, és folytassa a telepítést.

   Kattintson a tálcán (taskbar) a ikonra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.