# Penyelesaian Masalah -Koneksi manual-

# "Gagal utk menyambungkan ke perute nirkabel <Lihat petunjuk>" Muncul Ketika Protokol Keamanan Adalah WPA/WPA2

1. Pemeriksaan 1 Periksa apakah kata sandi yang dimasukkan untuk perute nirkabel sudah benar.

## Ketika tidak ada masalah dengan kata sandi

1. Pemeriksaan 2 Periksa setelan perute nirkabel.

   Jika fungsi DHCP perute nirkabel mati, nyalakan dan ulangi setelan koneksi nirkabel.

2. Pemeriksaan 3 Set ulang kesalahan, kemudian ulangi pengesetan pencetak.

   Tekan tombol OK.

   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

3. Pemeriksaan 4 Periksa setelan penyaringan alamat MAC.

   Jika pemfilteran alamat MAC difungsikan pada perute nirkabel, ubah setelan untuk menerima alamat MAC pencetak.

   Untuk memeriksa alamat MAC pencetak, ikuti langkah berikut.

   1. Tekan tombol Pengesetan(Setup).
   2. Gunakan tombol atau untuk memilih Setelan Perangkat(Device settings) dan tekan tombol OK.
   3. Pilih Setelan LAN(LAN settings) dan tekan tombol OK.
   4. Pilih Cetak detil LAN(Print LAN details) dan tekan tombol OK.
   5. Periksa MAC address of wireless LAN pada detail LAN yang dicetak.
   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

4. Pemeriksaan 5 Periksa setelan protokol keamanan perute nirkabel (metode enkripsi).

   Jika perute nirkabel diset untuk berkomunikasi hanya dengan menggunakan standar IEEE802.11n dan enkripsi diset ke WEP atau TKIP, ubah standar enkripsi ke pilihan selain WEP dan TKIP atau ubah standar komunikasi, kemudian ulangi setelan koneksi nirkabel.

   Jika standar enkripsi diset ke WEP atau TKIP, IEEE802.11n tidak dapat digunakan sebagai standar komunikasi.

   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

   Untuk detail tentang memeriksa atau mengubah setelan perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.