# Глосарій

- Функція DHCP
- Безпосереднє підключення
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-адреса
- IPv4
- MAC-адреса
- Фільтрування MAC-адрес
- Мережа
- Порт
- Маршрутизатор
- SSID
- Трансляція SSID
- Прихований режим
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Ключ WEP
- Номер ключа WEP
- Wi-Fi
- Проводове підключення
- Маршрутизатор безпроводової мережі
- WPA
- WPA2
- WPS

Функція DHCP
  Функція автоматичного призначення потрібної інформації (IP-адреси тощо) комп’ютерам, принтерам та іншим пристроям, підключеним до мережі.
Безпосереднє підключення
  Спосіб підключення принтера до комп’ютера та інших пристроїв безпосередньо через маршрутизатор безпроводової мережі.
IEEE802.11a
  Міжнародний стандарт безпроводового зв’язку, який використовує діапазон 5,2 ГГц; дає змогу встановлювати зв’язок за максимальної швидкості передавання даних 54 Мбіт/с.
IEEE802.11ac
  Міжнародний стандарт безпроводового зв’язку, який використовує діапазон 5 ГГц; дає змогу встановлювати зв’язок за максимальної швидкості передавання даних 6,93 Гбіт/с.
  Цей стандарт наступний після IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Міжнародний стандарт безпроводового зв’язку, який використовує діапазон 2,4 ГГц; дає змогу встановлювати зв’язок за максимальної швидкості передавання даних 11 Мбіт/с.
IEEE802.11g
  Міжнародний стандарт безпроводового зв’язку, який використовує діапазон 2,4 ГГц; дає змогу встановлювати зв’язок за максимальної швидкості передавання даних 54 Мбіт/с.
  Сумісні з IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Міжнародний стандарт безпроводового зв’язку, який використовує діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц; дає змогу встановлювати зв’язок за максимальної швидкості передавання даних 600 Мбіт/с.
  Сумісність з IEEE802.11b/g досягається на частоті 2,4 ГГц.
IP-адреса
  Числовий ідентифікатор, який призначається кожному комп’ютеру або мережевому пристрою, підключеному до мережі.
IPv4
  Інтернет-протокол для роботи з IP-адресою.
  Адреси IPv4 автоматично призначаються для пристроїв зв’язку, наприклад, комп’ютерів, підключених до мережі.
MAC-адреса
  Унікальний номер, що надається кожному мережевому пристрою.
Фільтрування MAC-адрес
  Функція для блокування доступу з несанкціонованих пристроїв шляхом зберігання MAC-адрес.
Мережа
  Система обміну інформацією між комп’ютерами шляхом їх з’єднання між собою за допомогою кабелів або шляхом безпроводового зв’язку. Інтернет є типом мережі.
Порт
  Роз’єм, до якого можна підключити USB-кабель або кабель Ethernet.
Маршрутизатор
  Пристрій, що працює як міст або слугує для встановлення підключення між пристроями (комп’ютерами, принтерами тощо) у мережі.
SSID
  Ім’я для визначення маршрутизатора безпроводової мережі, що використовується в безпроводовій мережі.
Трансляція SSID
  Періодичне передавання сигналу маршрутизатора безпроводової мережі, завдяки якому повідомляється ідентифікатор SSID.
Прихований режим
  Функція запобігання появи SSID маршрутизатора безпроводової мережі на інших пристроях безпроводової мережі.
TKIP
  Стандарт шифрування; періодичне оновлення ключа шифрування запобігає дешифруванню третьою стороною.
USB
  Стандарт для підключення периферійних пристроїв (принтерів тощо) до комп’ютера.
WCN
  Функція для легкого настроювання безпроводового підключення лише за допомогою введення PIN-коду (WCN-NET). WCN розшифровується як Windows Connect Now.
WEP
  Протокол системи захисту, використовуваний у стандарті IEEE802.11.
Ключ WEP
  Ключ шифрування, що використовується у протоколі WEP.
Номер ключа WEP
  Виберіть ключ від WEP 1 до WEP 4. Виберіть номер ключа WEP, що збігається з номером маршрутизатора безпроводової мережі, до якого потрібно підключитися.
Wi-Fi
  Торговельна назва, яка надається тільки тим виробам, що пройшли випробування асоціації Wi-Fi щодо функціональної сумісності. Цей принтер є виробом, сертифікованим Wi-Fi. Може також стосуватися LAN (локальної мережі), для якої не потрібні кабелі.
Проводове підключення
  Мережа, яка потребує кабелю Ethernet для підключення.
Маршрутизатор безпроводової мережі
  Пристрій, що працює як міст під час створення безпроводової мережі.
WPA
  Протокол безпеки для безпроводових мереж із покращеною системою захисту порівняно з WEP.
WPA2
  Протокол системи захисту для безпроводових мереж. Це нова версія WPA.
WPS
  Стандарт, завдяки якому можна легко встановлювати безпроводові підключення між пристроями та настроювати параметри безпеки. Способи натискання кнопки та PIN-коду підтримуються. WPS розшифровується як Wi-Fi Protected Setup.