# Rješavanje problema -Ručno postavljanje-

# Prikazuje se poruka "Preklapanje usmjer."

Ta se poruka pojavljuje ako se pronađe više bežičnih usmjernika istog naziva.

## Kada imate samo jedan bežični usmjerivač

Odaberite Upotrij. samo 1 usmj. (Use a single router) i pritisnite gumb U redu (OK).

Na zaslonu odaberite MAC adresu ciljnog bežičnog usmjernika i pritisnite gumb U redu (OK).

- Kada se promijeni zaslon pisača, ponovite Ručno postavljanje

Nastavite do odredišta veze, a zatim nastavite od 4. koraka.

Za detalje o provjeri MAC adrese bežičnog usmjerivača pogledajte vodič bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.

## Kada imate više bežičnih usmjerivača

Odaberite Upotrij. više usmjer. (Use multiple routers) i pritisnite gumb U redu (OK).

- Kada se promijeni zaslon pisača, ponovite Ručno postavljanje

Nastavite do odredišta veze, a zatim nastavite od 4. koraka.