# Устранение неполадок (Настройка вручную)

# Отображается сообщение «Невозможно обнаруж. непосред. указ. маршр. <См. рук-во>»

1. Проверка 1 Маршрутизатор беспроводной сети включен?

   Если устройство уже включено, выключите, а затем снова включите его.

   Не переходите к следующему экрану этого руководства, пока не включите питание. Подключение к маршрутизатору беспроводной сети может быть временно выключено.

   Нажмите кнопку OK для подтверждения правильности имени маршрутизатора беспроводной сети (SSID), а затем еще раз нажмите кнопку OK.

   - Вернитесь к процедуре

## Если маршрутизатор беспроводной сети по-прежнему не удается обнаружить

1. Проверка 2 Правильно ли введено имя маршрутизатора беспроводной сети (SSID)?

2. Проверка 3 Находятся ли маршрутизатор беспроводной сети и принтер на открытом месте, в котором можно установить беспроводное соединение?

3. Проверка 4 Работает ли маршрутизатор беспроводной сети в режиме IEEE802.11n, IEEE802.11g или IEEE802.11b?

   Нажмите кнопку OK для подтверждения правильности имени маршрутизатора беспроводной сети (SSID), а затем еще раз нажмите кнопку OK.

   - Вернитесь к процедуре

4. Проверка 5 Проверьте параметры маршрутизатора беспроводной сети.

   Если широковещательная рассылка SSID (например, через подключение «ANY») выключена или на маршрутизаторе беспроводной сети включен режим скрытности, включите широковещательную рассылку SSID или выключите режим скрытности.

   Выберите Повторить поиск (Search again) и нажмите кнопку OK, чтобы еще раз выполнить поиск маршрутизатора беспроводной сети.

   - Вернитесь к процедуре

5. Проверка 6 Проверьте параметры протокола защиты маршрутизатора беспроводной сети (метод шифрования).

   Если на маршрутизаторе беспроводной сети выбран протокол «WPA/WPA2 Enterprise», поменяйте его на «WPA/WPA2 Personal». Этот принтер не поддерживает «WPA/WPA2 Enterprise».

   - Еще раз введите имя маршрутизатора беспроводной сети напрямую

   Подробные сведения об изменении протокола защиты (стандарта шифрования), используемого маршрутизатором беспроводной сети, см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.