# Penyelesaian Masalah -Koneksi manual-

# "Gagal utk menyambungkan ke perute nirkabel <Lihat petunjuk>" Muncul Ketika Protokol Keamanan Adalah WEP

1. Pemeriksaan 1 Periksa apakah kata sandi yang dimasukkan untuk perute nirkabel sudah benar.

2. Pemeriksaan 2 Periksa nomor kunci WEP yang Anda gunakan.

   Ketika menggunakan nomor kunci WEP 2, 3 atau 4, ubah nomor kunci WEP yang diset pada perute nirkabel ke 1, kemudian ulangi koneksi nirkabel.

3. Pemeriksaan 3 Set ulang kesalahan, kemudian ulangi pengesetan pencetak.

   Tekan tombol OK.

   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

   Ketika membuat koneksi tanpa mengubah setelan perute nirkabel, pilih nomor kunci WEP dengan memasukkan setelan koneksi nirkabel pada pencetak secara langsung.

   - Pengesetan manual

   Untuk detail tentang mengubah nomor kunci WEP perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.

4. Pemeriksaan 4 Periksa setelan perute nirkabel.

   Jika fungsi DHCP perute nirkabel mati, nyalakan dan ulangi setelan koneksi nirkabel.

   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

5. Pemeriksaan 5 Periksa kunci WEP perute nirkabel.

   Jika Anda menggunakan perute nirkabel yang membuat kunci WEP secara otomatis, periksa kunci WEP (heksadesimal) yang dibuat secara otomatis oleh perute nirkabel, kemudian masukkan ke pencetak.

   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

6. Pemeriksaan 6 Periksa setelan penyaringan alamat MAC.

   Jika pemfilteran alamat MAC difungsikan pada perute nirkabel, ubah setelan untuk menerima alamat MAC pencetak.

   Untuk memeriksa alamat MAC pencetak, ikuti langkah berikut.

   1. Tekan tombol Pengesetan(Setup).
   2. Gunakan tombol atau untuk memilih Setelan Perangkat(Device settings) dan tekan tombol OK.
   3. Pilih Setelan LAN(LAN settings) dan tekan tombol OK.
   4. Pilih Cetak detil LAN(Print LAN details) dan tekan tombol OK.
   5. Periksa MAC address of wireless LAN pada detail LAN yang dicetak.
   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

   Ketika penyaringan alamat MAC didisfungsikan pada perute nirkabel, konfigurasikan setelan koneksi nirkabel lagi.

   - Memasukkan kembali nama perute nirkabel secara langsung

   Untuk detail tentang memeriksa atau mengubah setelan perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.