# Direkte tilkobling

1. Trykk på Stopp (Stop)-knappen (A) på skriveren.

2. Velg Wi-Fi, og trykk på OK-knappen.

3. Velg Ja (Yes), og trykk på OK-knappen.

4. Trykk på OK-knappen.

5. Velg Enkel trådløs tilkobl (Easy WL connect), og trykk på OK-knappen.

6. Når klargjøringen av skriveren er fullført, vises skjermbildet nedenfor.

   Returner til programvaren, og fortsett oppsettet.

   Klikk på i oppgavelinjen (taskbar), og følg skjerminstruksjonene for å fortsette oppsettet.