# 수동 설정

1. 무선 라우터 이름(SSID)을 입력합니다. 텍스트 입력은 대/소문자를 구분합니다.

   문자 입력 방법 및 문자 유형 변경 방법에 대한 내용은 "텍스트 입력"(새 창에 나타남)을 참조하십시오.

   무선 라우터 이름을 모르는 경우 무선 라우터 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.

2. 입력 후 무선 라우터 이름(SSID)이 정확한지 확인한 다음 OK 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.

3. 예(Yes)를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

4. 무선 라우터에 설정된 보안 프로토콜을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

   "연결됨(Connected)"이 나타나는 경우 네트워크에 암호가 필요하지 않습니다. 다음 단계에서 "사용 금지(Disable)"를 선택하고 설정을 계속하십시오.

   다른 화면이 나타나면 "문제 해결"을 참조하십시오.

5. 무선 라우터에 설정된 보안 프로토콜을 선택합니다.

   - 사용 금지
   - WEP
   - WPA/WPA2