# Проводове підключення

1. Натисніть кнопку Стоп (Stop) (A).

2. Виберіть пункт Пров. LAN (Wired LAN) і натисніть кнопку OK.

3. Виберіть пункт Так (Yes) і натисніть кнопку OK.

4. Знадобиться кабель Ethernet (продається окремо).

5. Зніміть ковпачок (B) з порту, розташованого на лівій частині задньої панелі принтера.

6. Підключіть принтер до мережевого пристрою (маршрутизатора тощо) за допомогою кабелю Ethernet (C).

   Не підключайте його до жодного іншого порту.

7. Натисніть кнопку OK.

8. Натисніть кнопку OK.

9. Поверніться до прикладної програми та продовжте встановлення.

   Клацніть на панелі завдань (taskbar), дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб продовжити настроювання.